40 STUKADOORWERK

40.00 ALGEMEEN

40.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN

40.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Strikolith Strikocem Garant

Voor het systeem wordt een verzekerde garantie verlangd die moet gelden vanaf oplevering

van het systeem en in aansluiting daarop gedurende de in garantiebepalingen

vermelde periode.

- de garantieverstrekker: Euracor Cougnard;

- de garantieperiode bedraagt: 10 jaar niet aflopend.

De verzekerde garantie gaat in nadat een oplevering met positief resultaat heeft

plaatsgevonden van het gereedgekomen systeem en door de controlerende instelling

inspectierapporten zijn afgegeven aan Strikolith, de applicateur en de garantieverstrekker.

De polis zal na afgifte door de garantieverstrekker aan Strikolith worden afgegeven aan

de opdrachtgever.

Voor de uitvoering van het werk meld de aannemer bij Strikolith dat het systeem conform

bestekseisen moet worden uitgevoerd onder Strikocem Garant.

De technische uitwerking van het systeem en de bouwbegeleiding wordt verzorgd door

een onafhankelijke partij genaamd Gevelsupport.

40.40 PLEISTERWERK

40.40.10-a RAAPWERK

0. RAAPWERK

Pleistersysteem:

- Voorbehandeling Strikolith Hechtprimer.

- Raaplaag Strikocem Kalk-cementpleister.

- Strikolith Diepgrond voorbehandeling.

- Strikotherm Voorstrijk voorbehandeling.

- Strikotherm Kunstharsgebonden sierpleister.

- Strikolith muurverf siliconenharsgebonden vuilwerende toplaag, tweelaags, aangebracht.

Ondergrond: baksteen.

Raaplaagdikte(n) (mm): min. 5 tot max. 15.

Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: buiten groep 1.

Raapwerk moet zijn aangebracht door een Strikocem Garant erkend applicateur.

5. PLEISTERMORTEL CEMENTGEBONDEN

Fabrikaat: Strikolith B.V.

Type: STRIKOCEM MKG, cementpleister.

Hardheid (NEN-EN 998-1-10): CS IV.

Toebehoren:

- Strikolith Hechtprimer.

- Renderpro EP / PAR pleisterprofielen.

- Strikocem MM montagemortel CS IV (PIII).

- Strikolith Cemprotec Glasvezelweefsel (waar technisch noodzakelijk).

- Maaiveldafwerking conform richtlijn.

40.40.40-a SIERPLEISTERWERK

0. SIERPLEISTERWERK

5. KUNSTHARS GEBONDEN SIERPLEISTER

Fabrikaat: Strikolith B.V.

Type: Spachtelpleister, BGI.

Korrelgrootte (mm): 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0.

Kleur volgens bonnummer monster, uit de Strikolith kleurenwaaier.

- voorstrijkmiddel: Voorstrijk BGI.

- voorbehandeling: Strikolith Diepgrond

40.81 PROFIELEN

40.81.13-a STUC-/TEGELPROFIEL

0. STUCPROFIEL

Fabrikaat: Strikolith B.V.

Type: Renderpro pleisterprofiel.

EP hoekprofiel.

PAR / PAS stucstopprofiel.

Materiaal: slagvast hard PVC.

Kleur: wit.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen, montagemortel.

46 SCHILDERWERK

46.33 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG

46.33.21-a NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

0. NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

6. DEKVERF, STEEN, WATERGEDR.

Fabrikaat: Strikolith B.V.

Type: STRIKOLITH Pearlcoat, afparelende siliconenverf met Strikoxan effect.

Kwaliteit: buiten.

Kleur volgens bonnummer monster, uit de Strikolith kleurenwaaier.

Glansgraad (NEN 941+a88): volledig mat.

Toebehoren:

* Strikolith Diepgrond.